**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 แยก ทล. 3488 บ้านบะลังกา -บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม.  หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ  1 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า8,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน  1 ป้าย | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก กจ. 4069 ประดู่เหลี่ยม - ด่านช้าง ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 10,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  แยก ทล. 3488กจ. 4070  บ้านบะลังกา – บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 1,350 ม.  หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า10,800 ตารางเมตร | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,70๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก กจ.4069  หนองใหญ่ – บ้านพุน้ำร้อน ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล. 3488 กจ. 4070 หนองกะหนาก – บะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม.  หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 6,75๐,๐๐๐(อบต.) | 6,75๐,๐๐๐(อบต.) | 6,75๐,๐๐๐(อบต.) | 6,75๐,๐๐๐(อบต.) | 6,75๐,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก กจ. 4069  ประดู่เหลี่ยม – ด่านช้าง ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.  หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 1,0๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 10,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 สายหนองหัววัว ต้นเลียบ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม.ยาว 2,900 ม.  พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 8,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 8,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 8,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 8,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 8,00๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 สายหนองหัววัว - หนองฝ้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม.  พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 4,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8  สายบ้านบะลังกา – บ้านหนองกะหนาก ม.2 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,5๐๐ ม.  พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน  1 ป้าย | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาด ยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก กจ.4069  หนองใหญ่ – บ้านพุน้ำร้อน ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 15,00๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.9 – สายหนองเต่า – ตรอกสะเดา 2 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 5๐๐ ม.  พร้อมป้ายสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  1 เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 สายหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม. ยาว 1,5๐๐ ม. หนา 0.05 ม. | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.14 สายบ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้นกว้าง 6 ม. ยาว 1,3๐๐ ม. หนา 0.05 ม. | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.). | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.). | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.). | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.). | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.). | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 15  สายบ้านหนองหมี – แยกหนองกะหนาก  ม.2 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 4 ม. ยาว 2,5๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.16  สายบ้านหนองมะสัง - หนองยาง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 2,5๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แยก ทล.3488 สายบ้านบะลังกา ม.8 – บ้านหนองปลิง ม.1 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 8 ม .ยาว 2,4๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แยก ทล.4069 สายไร่แตง –  บ้านหนองใหญ่ ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,0๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.16 สายบ้านหนองมะสัง –  หนองยาง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 2,5๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แยก ทล.3488 สายบ้านบะลังกา  ม.8 - บ้านหนองปลิง ม.1 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 8 ม. ยาว 2,4๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แยก ทล.4069 สายไร่แตง -  บ้านหนองใหญ่ ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,0๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แยก ทล.3009 หนองไม้เหลี่ยม -บ้านใหม่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 3,2๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แยก ทล.3009 หนองไม้เหลี่ยม – บ้านใหม่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 3,2๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 16,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ 2 ถนนสายหนองกะหนาก – เด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม.ยาว 840 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร  พร้อมป้ายสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 24 | โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแบบแคปซิล (Cape Seal) หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 16  สายบ้านหนองมะสัง - หนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลาดยาง ๑ เส้นกว้าง 6 ม.  ยาว 1,000 ม. จำนวน 4 ช่วง  ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 50. ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม.ยาว 150 ม.  ช่วงที่ 4 กว้าง 6 ม.ยาว 200 ม.  พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  6,000 ตารางเมตร | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** |
| 25 | โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร  แบบแคปซิล (Cape Seal) หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 16 สายบ้านหนองมะสัง –  หนองใหญ่ (ต่อ) | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ลงลูกรังบดอัดแน่น 124 ลบ.ม. และลงหินคลุกบดอัดแน่น 300 ลบ.ม.และดาดคอนกรีต 800 ตรม.หนา 0.10 ม.พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 26 | โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร  แบบแคปซิล (Cape Seal) หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ สายไร่แตง –  หนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 400 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.และลงหินคลุกบดอัดแน่น 480 ลบ.ม.พร้อมป้ายสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย | 85๐,๐๐๐  (อบต.) | 85๐,๐๐๐  (อบต.) | 85๐,๐๐๐  (อบต.) | 85๐,๐๐๐  (อบต.) | 85๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 27 | โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแบบแคปซิล (Cape Seal) หมู่ที่ 2  บ้านหนองกะหนาก สายหนองกะหนาก - หนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 950 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,700 ตรม.และลงหินคลุกบดอัดแน่น 570 ลบ.ม.พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน  1 ป้าย | 1,500,000  (อบต.) | 1,500,000  (อบต.) | 1,500,000  (อบต.) | 1,500,000  (อบต.) | 1,500,000  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 28 | โครงการซ่อมถนนลาดยาง  สายไร่แตง - หนองใหญ่ หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 2 ม.ยาว 45 ม.  ลึก 1.20 ม. ปริมาณลูกรัง 108 ลบ.ม. | 40,000  (อบต.) | 40,000  (อบต.) | 40,000  (อบต.) | 40,000  (อบต.) | 40,000  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 29 | โครงการซ่อมถนนลาดยาง  สายหนองหัววัว - หนองฝ้าย  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 4 ม.ยาว 11 ม.  ลึก 1.00 ม. ปริมาณดิน 44 ลบ.ม. | 15,000  (อบต.) | 15,000  (อบต.) | 15,000  (อบต.) | 15,000  (อบต.) | 15,000  (อบต.) | - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์  ติกคอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 9  บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลาดยาง ๑ เส้นกว้าง 4 ม.ยาว 11 ม. ลึก 1.00 ม. ปริมาณดิน 44 ลบ.ม. | 300,000  (อบต.) | 300,000  (อบต.) | 300,000  (อบต.) | 300,000  (อบต.) | 300,000  (อบต.) | - ปรับปรุงถนนภายใน อบต.หนองปลิงจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 30 โครงการ** | | **-** | **-** | **209,455,000** | **209,455,000** | **209,455,000** | **209,455,000** | **209,455,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกออก  หมู่ที่ 13 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 480 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 290,000(อบต.) | 290,000(อบต.) | 290,000(อบต.) | 290,000(อบต.) | 290,000(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกเอน –  เด่นคนงาม หมู่ที่ 9 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 350 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 220,๐๐๐(อบต.) | 220,๐๐๐(อบต.) | 220,๐๐๐(อบต.) | 220,๐๐๐(อบต.) | 220,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดพรหมณี หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกสะเดา – บึงหล่ม  หมู่ที่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ  800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่แตง – หนองใหญ่  หมู่ที่ 4 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ  800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | 465,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนด่าน – บ้านบึงหล่ม  หมู่ที่ 14 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ดำเนินการ 2,000 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,090,๐๐๐(อบต.) | 1,090,๐๐๐(อบต.) | 1,090,๐๐๐(อบต.) | 1,090,๐๐๐(อบต.) | 1,090,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองปลิง หนองเสือ หมู่ที่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 440 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 1,760 ตร.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,030,000(อบต.) | 1,030,000(อบต.) | 1,030,000(อบต.) | 1,030,000(อบต.) | 1,030,000(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยก กจ.3009 บ้านหนองไม้เหลี่ยม-บ้านใหม่ –  ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 3,200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 16,000 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 10,000,๐๐๐  (อบต.) | 10,000,๐๐๐  (อบต.) | 10,000,๐๐๐  (อบต.) | 10,000,๐๐๐  (อบต.) | 10,000,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม สายบ้านตรอกสะเดา - บึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 460,๐๐0  (อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี  สายหลังวัดพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน  สายหนองโกเอน - เด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 350 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 215,๐๐๐(อบต.) | 215,๐๐๐(อบต.) | 215,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | 460,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13  บ้านหนองนกออก  สายหนองนกออก | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 480 ตร.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 280,๐๐๐(อบต.) | 280,๐๐๐(อบต.) | 280,๐๐๐(อบต.) | 280,๐๐๐(อบต.) | 280,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 หน้าวัด -โรงเรียนตรอกสะเดา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 600 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,000,๐๐๐(อบต.) | 2,000,๐๐๐(อบต.) | 2,000,๐๐๐(อบต.) | 2,000,๐๐๐(อบต.) | 2,000,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8  หน้าโรงเรียนบะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 600 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 3,000,๐๐๐(อบต.) | 3,000,๐๐๐(อบต.) | 3,000,๐๐๐(อบต.) | 3,000,๐๐๐(อบต.) | 3,000,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเด่นคนงาม  หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 1,160  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13  บ้านหนองนกออก สายเข้าวัดหนองนกออก | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ดำเนินการ  480 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 780,๐๐๐(อบต.) | 780,๐๐๐(อบต.) | 780,๐๐๐(อบต.) | 780,๐๐๐(อบต.) | 780,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขวัญทรัพย์ –ขวัญชีวี พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. X 1.00 ม.จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 16 ท่อน ม. 18 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. X 1.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 16 ท่อน | 4,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมณี – หนองโกเอน กจ.ถ.109-001 ม.9 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม.หนา 0.15 ม. | 6,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง - หนองเปาะ หมู่ที่ 16 บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 ม. ยาว 15 ม. หนา0.10 ม.ไหลทางลงลูกรังข้างละ .050 ม. พื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อย 30.ตร.ม | 3,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองมะสัง –หนองยาง หมู่ที่ 16 บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม.  หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(ด้านหน้า) กว้าง 2 ม.  ยาว 20 ม. หนา 0.10 และคอนกรีตดาด (ด้านหลัง)  กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม.  หนา 0.10 พื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อย 130.ตร.ม | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก สายโป่งเก้ง – ป่าผาก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก (ด้านหลัง) กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คอนกรีตดาดเสริมเหล็ก (ด้านหน้า) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คอนกรีตดาดเสริมเหล็ก (ด้านข้าง) กว้าง 1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 500 ตารางเมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตดาด 282 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก สายโป่งเก้ง – พุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก (ด้านหน้า) กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คอนกรีตดาดเสริมเหล็ก (ด้านหลัง) กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 500 ตารางเมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตดาด 260 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 40๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก สายไร่แตง หนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00เมตร  หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 600 ตร.ม. พื้นที่ผิวคอนกรีตดาด 25.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 40๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 515 ม.  หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 2,060 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย | 1,500,๐๐๐(อบต.) | 1,500,๐๐๐(อบต.) | 1,500,๐๐๐(อบต.) | 1,500,๐๐๐(อบต.) | 1,500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11  บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 1,200 ตร.ม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 8๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 80๐,๐๐๐  (อบต.) | 8๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 8๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุนด่าน หมู่ที่ 14  บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ  800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง – หนองเปาะ  หมู่ที่ 16 บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ  800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11  บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 8๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 80๐,๐๐๐  (อบต.) | 8๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 8๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุนด่าน หมู่ที่ 14  บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง – หนองเปาะ  หมู่ที่ 16 บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก  สายประดูเหลี่นม – โป่งข่อย หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรพร้อมคอนกรีตดาดด้านข้างสองข้างทาง  กว้าง 1.50 ม. ยาว 20 ม.  หนา 0.10 ม. | 8๐,๐๐๐  (อบต.) | 80,๐๐๐  (อบต.) | 8๐,๐๐๐  (อบต.) | 8๐,๐๐๐  (อบต.) | 8๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่เหลี่ยม – โป่งข่อย  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม  ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,200 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางช้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 11,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย | - | - | - | 6,500,000  (อบต.) | 6,500,000  (อบต.) | ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพัฒนา – ดงกระถิน หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา  ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 8,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 5,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 5,00๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองพรหมณี หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางช้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 3,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | **-** | **-** | **-** | 2,000,000  (อบต.) | 2,000,000  (อบต.) | ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยอีเขียว – หนองปีบ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 17,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 10,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 10,0๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งเก้ง - พุน้ำร้อน หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางช้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 14,300 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 8,500,000  (อบต.) | 8,500,000  (อบต.) | ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองหนองโกเอน หมู่ที่ 9  บ้านหนองโกเอน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างล่ะ 0.20 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร 10,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 6,00๐,๐๐๐  (อบต.) | 6,00๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายประดู่เหลี่ยม - โป่งข่อย หมูที่ 17 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมหินเรียงยาแนวมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109-009 สายประชาพัฒนา –  ดงกระถิน หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาหนองปลิง หมู่ที่ 1  บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ  0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 55๐,๐๐๐  (อบต.) | 55๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายโป่งเก้ง –  พุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพัฒนา - เขาสีเสียด หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุก หมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กจ.ถ. 109 – 33 ซอยขวัญชีวัน หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  12,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 7,500,000  (อบต.) | 7,500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กจ.ถ. 109 – 34  ซอยผาสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  14,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 8,500,000  (อบต.) | 8,500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กจ.ถ. 109 – 29 ประชาพัฒนา - เขาสีเสียด หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา พร้อมก่อสร้างคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตดาด 3,025 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 8,500,000  (อบต.) | 8,500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 48 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย กจ.4070 บะลังกา – หนองปลิง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | หนา 0.05 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,182.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 10,000,000  (อบต.) | 10,000,000  (อบต.) | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 1 เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 49 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย กจ.2032 หนองฝ้าย –  หนองกะหนาก หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร  หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 10,000,000  (อบต.) | 10,000,000  (อบต.) | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 1 เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยอีเขียว - หนองปีบ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | - | 434,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109 -19 สายหนองกองเสาร์ หมู่ที่ 6  บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 1,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | - | 672,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 52 | โครงการเทคอนกรีตภายใน อบต.หนองปลิง ห  มู่ที่ 9 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 252,000  (อบต.) | เทคอนกรีตภายใน อบต.หนองปลิง  1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา  หนองปลิง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 300,000  (อบต.) | --- | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองเต่า-บึงหล่ม หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 746 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 3,730 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 746 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 3,730  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 2,500,000  (อบต.) | -- | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.109-17 สายบึงหล่ม–ขุนด่าน หมู่ที่ 5  บ้านบึงหล่ม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 4,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 4,250ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | - | - | - | 2,500,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กจ.4070 บะลังกา-หนองปลิง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร  840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอนามัยหนองมะสัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 1,520 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 1,520 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย | - | - | - | 850,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  คันคลองพรหมณี หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 2,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 2,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย | - | - | - | 1,550,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโป่งเก้ง – พุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้างข้างละ 3.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 385 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร หูช้างข้างละ 3.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 385  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 250,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.109 - 17 สายบึงหล่ม-ขุนด่าน หมู่ที่ 5  บ้านบึงหล่ม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 450,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 450,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109-29 สายประชาพัฒนา-เขาสีเสียด  หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนากว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 450,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยก กจ.4070 บะลังกา –หนองปลิง  หมู่ที่ 8 บ้านบะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 350,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองมะสัง – หนองยาง หมู่ที่ 16  บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 550,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองหัววัว– หนองฝ้าย หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัววัว | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 125 ตารางเมตร | - | - | - | - | 90,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กจ.ถ. 109 – 002 เด่นคนงาม –  หนองกะหนาก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะหนาก | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 125 ตารางเมตร | - | - | - | - | 90,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 66 โครงการ** | | - | - | **44,945,000** | **44,945,000** | **44,945,000** | **140,795,000** | **133,867,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการดาดคอนกรีต หมู่ที่ 12  บ้านประชาพัฒนา สายประชาพัฒนา – เขาสีเสียด | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 317,๐๐๐  (อบต.) | 317,๐๐๐  (อบต.) | 317,๐๐๐  (อบต.) | 317,๐๐๐  (อบต.) | 317,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการดาดคอนกรีตข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม สายตรอกสะเดา – บึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - จำนวน 1 แห่ง ขนาด กว้าง 3.50 ม. ความยาว 36 ม. หนา 0.10 ม.  พื้นที่ดำเนินการ 126 ตรม. | 44,800  (อบต.) | 44,800  (อบต.) | 44,800  (อบต.) | 44,800  (อบต.) | 44,800  (อบต.) | - ก่อสร้างดาดคอนกรีต จำนวน  1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม  สายบึงหล่ม – ประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 4 ม.  ความยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.  พร้อมดาดคอนกรีตช้างทางข้างทาง  440 ตรม หนา 0.10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 199,400  (อบต.) | 199,400  (อบต.) | 199,400  (อบต.) | 199,400  (อบต.) | 199,400  (อบต.) | - ซ้อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมดาดคอนกรีต จำนวน  1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาด  สายบึงหล่ม - ประชาพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม พื้นที่ 975.30 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนย  1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 4,250ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | - | - | - | 700,000  (อบต.) | - | - ก่อสร้างคอนกรีต ดาด ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 4 โครงการ** | |  |  | **561,200** | **561,200** | **561,200** | **1,261,200** | **561,200** |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.6 บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนใช้ได้ในการตากพืชผลทางการเกษตร | - จำนวน 1 ช่วง | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | 500,๐๐๐(อบต.) | - ก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 1 โครงการ** | |  |  | **500,๐๐๐** | **500,๐๐๐** | **500,๐๐๐** | **500,๐๐๐** | **500,๐๐๐** |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายข้างวัดขุดด่าน หมู่ที่ 14  บ้านขุนด่าน ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 1,900.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 700,000  (อบต.) | 700,000  (อบต.) | 700,000  (อบต.) | 700,000  (อบต.) | 700,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองใหญ่ ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 1,5๐๐ ม.หนา ๐.5๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.10 สายไร่ใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม. 12 สายประชาพัฒนา – เขาสีเสียด | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 4,0๐๐ ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 4,000,0๐๐  (อบต.) | 4,000,0๐๐  (อบต.) | 4,000,0๐๐  (อบต.) | 4,000,000  (อบต.) | 4,000,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม. 12 สายประชาพัฒนา –  บะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 2,0๐๐ ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,000,0๐๐  (อบต.) | 2,000,0๐๐  (อบต.) | 2,000,0๐๐  (อบต.) | 2,000,000  (อบต.) | 2,000,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม. 12 สายประชาพัฒนา – ท้ายไร่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 5,0๐๐ ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 5,000,0๐๐  (อบต.) | 5,000,0๐๐  (อบต.) | 5,000,0๐๐  (อบต.) | 5,000,000  (อบต.) | 5,000,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม. 12 สายดงกระถิน – เขาสีเสียด | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 3,0๐๐ ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 3,000,0๐๐  (อบต.) | 3,000,0๐๐  (อบต.) | 3,000,0๐๐  (อบต.) | 3,000,000  (อบต.) | 3,000,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม. 8 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 2,0๐๐ ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,000,0๐๐  (อบต.) | 2,000,0๐๐  (อบต.) | 2,000,0๐๐  (อบต.) | 2,000,000  (อบต.) | 2,000,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม. 16 สายบ้านผาแดง – บ้านหนองเปาะ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,610.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,440 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 500,0๐๐  (อบต.) | 500,0๐๐  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยประดูเหลี่ยม ม. 17 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5.00 เมตร  ความยาว 500.00 เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างถนนน้ำล้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร คอนกรีตดาดไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | 500,0๐๐  (อบต.) | 500,0๐๐  (อบต.) | 500,0๐๐  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  ม. 17 สายประดู่เหลี่ยม – บ้านท่าเย็น | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 2,7๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,800,0๐๐  (อบต.) | 2,800,0๐๐  (อบต.) | 2,800,0๐๐  (อบต.) | 2,800,000  (อบต.) | 2,800,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายหนองกรอย - ขุนด่าน หมู่ที่ 8  บ้านบะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาตรลูกรัง 1,600 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 744,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน  ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่นสายหนองยาง – สายประดู่เหลี่ยม  หมู่ที่ 16 บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 2,350 ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาตรลูกรัง 2,350 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 1,124,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน  ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 14 | | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ ซอยขวัญชีวัน  หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง  600.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 15 | | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายขวัญทรัพย์ –  ขวัญชีวีวัน พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. X 1.00 ม.จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 16 ท่อน ม. 18 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลูกรัง ๑ เส้น กว้าง 6 ม.  ยาว 4,900 ม.หนา 0.30 ม.พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. X 1.00 ม.  จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 16 ท่อน | ๑,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๐๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 16 | | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ สายบึงหล่ม –  เด่นคนงาม หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,260.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง  90,4.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวจราจร 9,040 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ สายหนองกะหนาก – หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 2  บ้านหนองกะหนาก | | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง  1,000.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวจราจร 10,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหนองกะหนาก – หนองปีบ  หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมี | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 768 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเด่นคนงาม – หนองผือ หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 720.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล. ø 0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | - | 450,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 19 โครงการ** | | **-** | **-** | **25,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | **27,818,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ หมู่ที่ 18  บ้านน้ำทรัพย์  ซอยเจริญทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก 420 ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 2,800 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านบะลังกา สายบะลังกา – หนองเหียง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก 1,125 ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ 7,500 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายหนองห้าง  หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | 320,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง ซอยเขาดิน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 400 ม.  หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก  300 ลบ.ม.พร้อมบดอัดแน่นหรือพื้นที่ดำเนินการ 2,000 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 250,๐๐๐  (อบต.) | 250,๐๐๐  (อบต.) | 250,๐๐๐  (อบต.) | 250,๐๐๐  (อบต.) | 250,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 11  บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 700 ม.  หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก 525 ลบ.ม.พร้อมบดอัดแน่นหรือพื้นที่ดำเนินการ3,500 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 380,๐๐๐  (อบต.) | 380,๐๐๐  (อบต.) | 380,๐๐๐  (อบต.) | 380,๐๐๐  (อบต.) | 380,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองไม้เหลี่ยม – บ้านใหม่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 1,550 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก 1,162.50 ลบ.ม.  พร้อมบดอัดแน่นหรือพื้นที่ดำเนินการ 7,750 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 490,๐๐๐  (อบต.) | 490,๐๐๐  (อบต.) | 490,๐๐๐  (อบต.) | 490,๐๐๐  (อบต.) | 490,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง  ซอยอนามัย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 470,๐๐๐  (อบต.) | 470,๐๐๐  (อบต.) | 470,๐๐๐  (อบต.) | 470,๐๐๐  (อบต.) | 470,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง  ซอยผาสุข | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,410,๐๐๐  (อบต.) | 1,410,๐๐๐  (อบต.) | 1,410,๐๐๐  (อบต.) | 1,410,๐๐๐  (อบต.) | 1,410,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 5สายตรอกสะเดา - ในชัด | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 3 ม.  ยาว 3,500 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 5 สายตรอกสะเดา - บ้านนางทวี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.  ยาว 1,500 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 705,๐๐๐  (อบต.) | 705,๐๐๐  (อบต.) | 705,๐๐๐  (อบต.) | 705,๐๐๐  (อบต.) | 705,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 6 สายบ้านใหม่ – หนองกองเสาร์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 6 ม.  ยาว 3,500 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | 1,645,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 5 สายบ้านตรอกสะเดา – บึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.  ยาว 2,000 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต. | 940,๐๐๐  (อบต. | 940,๐๐๐  (อบต. | 940,๐๐๐  (อบต. | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 8 สายบ้านบะลังกา  - บ้านม่วงงาม - บ้านหนองเพียงใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 3 ม.  ยาว 2,500 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,175,๐๐๐  (อบต.) | 1,175,๐๐๐  (อบต.) | 1,175,๐๐๐  (อบต.) | 1,175,๐๐๐  (อบต.) | 1,175,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 8 สายบ้านบะลังกา – บ้านหนองเต่า - บ้านบึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 8 สายบ้านบะลังกา  - บ้านขุนด่าน - บ้านเด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 2,000 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 10 สายบ้านเด่นคนงาม – หนองเต่า | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่ 10 สาย บ้านเด่นคนงาม – หนองกรอย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม .ยาว 2,500 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน  หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 สายคันคลอง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | 940,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง – หนองปรักพริก | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม .ยาว 4,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,880,๐๐๐  (อบต.) | 1,880,๐๐๐  (อบต.) | 1,880,๐๐๐  (อบต. | 1,880,๐๐๐  (อบต. | 1,880,๐๐๐  (อบต. | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสามแยก กจ.4016  บ้านเด่นคนงาม – หนองกะหนาก | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 760,๐๐๐  (อบต.) | 760,๐๐๐  (อบต.) | 760,๐๐๐  (อบต.) | 760,๐๐๐  (อบต.) | 760,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสามแยก กจ.4016  บ้านหนองกองเสาร์ –  หนองไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 650,๐๐๐  (อบต.) | 650,๐๐๐  (อบต.) | 650,๐๐๐  (อบต.) | 650,๐๐๐  (อบต.) | 650,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสามแยก ทล.3488  หนองปรักพริก หมู่ที่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,050,๐๐๐  (อบต.) | 2,050,๐๐๐  (อบต.) | 2,050,๐๐๐  (อบต.) | 2,050,๐๐๐  (อบต.) | 2,050,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน  หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองเต่า – บึงหล่ม  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 746.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก 671.40 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวจราจร 4,476 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | - ก่อสร้างถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ สายคันคลองพรหมณี หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 680 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 812 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 680 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 812 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 24 โครงการ** | | **-** | **-** | **21,710,000** | **21,710,000** | **21,710,000** | **22,210,000** | **21,710,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง  สายบ้านหนองกิ่งก่าง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 2,570.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,280 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,00 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบะลังกา – เด่นคนงาม หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,400.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | 800,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองกะหนาก –  สายบะลังกา หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,350.00 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบึงหล่ม – เด่นคนงาม หมู่ที่ 10 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเด่นคนงาม หมู่ที่ 10 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 245.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองไก่ต่อ หมู่ที่ 13 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 346.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,384 ตารางเมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองหมี - หนองปีบ หมู่ที่ 15 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | 200,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  ซอยขวัญชีวี หมู่ที่ 18 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  สายหนองโพธิ์น้ำใส หมู่ที่ 11 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 840 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | **-** | **-** | **-** | **-** | 490,000  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ ซอยพงษ์ศิริ หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 108 ลูกบาศก์เมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก  108 ลูกบาศก์เมตร | **-** | **-** | **-** | 70,000  (อบต.) | - | - ปรับปรุงถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ ซอยเด่นคนงาม 1  หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม. | **-** | **-** | **-** | 40,000  (อบต.) | - | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ ซอยเด่นคนงาม 2  หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก138 ลบ.ม. | **-** | **-** | **-** | 52,000  (อบต.) | - | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ สายเด่นคนงาม -  หนองกะหนาก หมู่ที่ 10  บ้านเด่นคนงาม ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก225 ลบ.ม. | **-** | **-** | **-** | 90,000  (อบต.) | - | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ สายศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก375 ลบ.ม. | **-** | **-** | **-** | 150,000  (อบต.) | - | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ลงดินจำนวน 1 ช่วง ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,665 ลูกนาศก์เมตร ลงลูกรังจำนวน 2 ช่วง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลูกนาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | **-** | **-** | **-** | - | 500,000  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 16 โครงการ** | | **-** | **-** | **3,035,000** | **3,035,000** | **3,035,000** | **3,847,000** | **4,025,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง  สายบ้านหนองเสือ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 6,000 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,200,๐๐๐  (อบต.) | 1,200,๐๐๐  (อบต.) | 1,200,๐๐๐  (อบต.) | 1,200,๐๐๐  (อบต.) | 1,200,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง  สายบ้านหนองกิ่งก่าง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายตรอกสะเดา – บึงหล่ม  หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบะลังกา – หนองเหียง  หมู่ที่ 8 บ้านบะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบะลังกา – ชุมนุมพระ  หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายขุนด่าน หมู่ที่ 14 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** | |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายขุนด่าน - บึงหล่ม  หมู่ที่ 14 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองเต่า - เด่นคนงาม  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 3๐๐ ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | | ซ่อมแซมถนนหินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยหนองปลิงเหนือหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | | ซ่อมแซมถนนหินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยอีเขียว – หนองปีบ  หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 600 ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบึงหล่ม – ขุนด่าน หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 400 ม.ว่างท่อ0.80 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น และดาดคอนกรีต หน้า – หลัง | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง 18 หมู่บ้าน | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนหินคลุก ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบึงหล่ม – ขุนด่าน หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 400 ม.ว่างท่อ0.80 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น และดาดคอนกรีต หน้า – หลัง | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | 95,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนน หินคลุก ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ทั้ง 18 หมู่บ้าน | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | 1,000,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนหินคลุก ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบึงหล่ม - ขุนด่าน หมู่ที่ 5  บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 150,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนหินคลุก ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยอีเขียว - หนองปีบ  หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 180,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนหินคลุก ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 14 โครงการ** | | **-** | **-** | **4,925,000** | **4,925,000** | **4,925,000** | **5,225,000** | **4,925,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในตำบลหนองปลิง  จำนวน 18 สาย | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ปรับเกรดผิวจราจร จำนวน  18 สาย พื้นที่ทั้งหมด173,650 ตร.ม.  ม. 2 จำนวน 1 สาย  ม. 3 จำนวน 1 สาย  ม. 5 จำนวน 2 สาย  ม. 8 จำนวน 2 สาย  ม. 9 จำนวน 1 สาย  ม. 10 จำนวน 3 สาย  ม. 11 จำนวน 2 สาย  ม. 14 จำนวน 1 สาย  ม. 15 จำนวน 1 สาย  ม. 16 จำนวน 1 สาย  ม. 17 จำนวน 3 สาย | 405,๐๐๐  (อบต. | 405,๐๐๐  (อบต.) | 405,๐๐๐  (อบต.) | 405,๐๐๐  (อบต.) | 405,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับผิวจราจรจำนวน 18 สาย | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในตำบลหนองปลิง  ม.1 – ม.18 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ปรับเกรดผิวจราจร ทั้งตำบลหนองปลิง ม.1 - ม.18 | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับผิวจราจรจำนวน 18 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 2 โครงการ** | |  |  | **905,๐๐๐** | **905,๐๐๐** | **905,๐๐๐** | **905,๐๐๐** | **905,๐๐๐** |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองใหญ่ - หนองน้ำแดง  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 6 ม. ยาว 2,๐๐๐ ม.ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 1,800ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตรม.และวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.ขนาด 1x1 ม. จำนวน 24 ท่อน และ เทคอนกรีตรองพื้น ดาดหน้า-หลัง 84 ตรม. หนา 0.10 ป้ายพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย | 480,๐๐๐  (อบต.) | 480,๐๐๐  (อบต.) | 480,๐๐๐  (อบต.) | 480,๐๐๐  (อบต.) | 480,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นซอยตาออด หมู่ที่ 7  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ เส้น กว้าง 3 ม. ยาว 6๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง 360 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม.พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองปีบ – ห้วยอีเขียว  หมู่ที่ 15 ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ เส้น กว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 1,260ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,400 ตรม.พร้อม  ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | 464,๐๐๐  (อบต.) | 464,๐๐๐  (อบต.) | 464,๐๐๐  (อบต.) | 464,๐๐๐  (อบต.) | 464,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.15 สายแยกบ้านนางกลอยใจ มะลิลา – บ้านนางดวงตา มะลิลา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 ม.  ยาว 3,๐๐๐ ม.  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทั้ง  18 หมู่บ้าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนปรับปรุงถนนลูกรัง 18 หมู่บ้าน | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง 18 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 350,000  (อบต.) | 350,000  (อบต.) | 350,000  (อบต.) | 350,000  (อบต.) | 350,000  (อบต.) | -บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง  18 หมู่ | ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายประดู่เหลี่ยม  หมู่ที่ 17 ประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว 1,100 เมตร  ปริมาตรหินคลุก 825 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 387,๐๐๐  (อบต.) | - ปรับปรุงถนน ลูกรัง 1 เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 7 โครงการ** | |  | **3,334,000** | **3,334,000** | **3,334,000** | **3,334,000** | **3,334,000** | **3,721,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุชาติ หมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 4 ม. ยาว 3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุชาติ หมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 4 ม. ยาว 1,0๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า3,000 ม. | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเขาดิน หมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 4 ม. ยาว 2๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 120 ลบ.ม. | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการซอมแซมถนนลูกลังสายบึ่งหล่ม - หนองเต่า ม.5 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว8๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม.ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ๑ เส้นเส้น | ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกองเสาร์ –  หนองไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 6  บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 4 ม. ยาว3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบะลังกา - หนองเหียง  หมู่ที่ 8 บ้านบะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม. ยาว1๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 75 ลบ.ม. | 12,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐  (อบต.) | 12,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (ช่วงที่ชำรุด) สายโป่งเก้ง –  ป่าผาก หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 1,0๐๐ ม. | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเปรื่อง หมู่ที่ 9  บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | 25,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองกองเสาร์ หมู่ที่ 10  บ้านเด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 1,0๐๐ ม. | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการซ่อมแซม สายโป่งเก้ง –  พุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 3 ม. ยาว 3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 135 ลบ.ม. | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงที่ชำรุด) สายโป่งเก้ง – พุน้ำร้อน  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 1,0๐๐ ม. | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | 500,000  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองกองเสาร์  หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 3 ม. ยาว 3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 135 ลบ.ม. | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | 19,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการซ่อมถนนลูกรังสายบะลังกา – ชุมนุมพระ ม.14 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 5 ม. ยาว1550 ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | 120,000  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้ง 18 หมู่บ้าน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนซ่อมแซมถนนลูกรัง  18 หมู่บ้าน | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมงถนน หินคลุก ๑8 หมู่บ้าน | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยเขาดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 2๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยผาสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 3๐๐ ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 255 ลบ.ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 80,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยท่าเย็น หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 3 ม. ยาว 5๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองใหญ่ – โป่งเก้ง หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 2๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 120 ลบ.ม. | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองใหญ่ หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 40๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 240 ลบ.ม. | 96,๐๐๐  (อบต.) | 96,๐๐๐  (อบต.) | 96,๐๐๐  (อบต.) | 96,๐๐๐  (อบต.) | 96,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายตรอกสะเดา – บึงหล่ม หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 255 ลบ.ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 80,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสำราญฟาร์ม หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัววัว | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. ปริมาตรดินถม 160 ลบ.ม. | 100,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเต่า-เด่นคนงาม  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตรอกสะเดา - หนองเต่า  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 4๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม. | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 24 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่ใหญ่ หมู่ที่ 10  บ้านเด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 1,0๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 600 ลบ.ม. | 240,๐๐๐  (อบต.) | 240,๐๐๐  (อบต.) | 240,๐๐๐  (อบต.) | 240,๐๐๐  (อบต.) | 240,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 25 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบุญมา หมู่ที่ 11  บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 375 ลบ.ม. | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | 100,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสำรวย หมู่ที่ 11  บ้านหนองไผ่ล้อม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 5๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม. | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 27 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาพัฒนา - บะลังกา  หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 3 ม. ยาว 1,2๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 540 ลบ.ม. | 216,๐๐๐  (อบต.) | 216,๐๐๐  (อบต.) | 216,๐๐๐  (อบต.) | 216,๐๐๐  (อบต.) | 216,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองหมี 1 หมู่ที่ 15  บ้านหนองหมี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 5๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม. | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 29 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองหมี 2 หมู่ที่ 15  บ้านหนองหมี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 3 ม. ยาว 5๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | 90,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองยาง - ประดู่เหลี่ยม  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 7๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 420 ลบ.ม. | 170,๐๐๐  (อบต.) | 170,๐๐๐  (อบต.) | 170,๐๐๐  (อบต.) | 170,๐๐๐  (อบต.) | 170,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 31 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประดู่เหลี่ยม - รางกระโดน  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 1,0๐๐ ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 32 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประดู่เหลี่ยม - โป่งข่อย  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 5๐๐ ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม. | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 33 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยขวัญชีวัน หมู่ที่ 18  บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 5 ม. ยาว 5๐๐ ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 375 ลบ.ม. | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 34 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยขวัญทรัพย์ หมู่ที่ 18  บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้นกว้าง 4 ม. ยาว 6๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 360 ลบ.ม. | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | 150,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 35 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่งเก้ง - พุน้ำร้อน  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น กว้าง 5 ม. ยาว 1,0๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 36 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหลังวัดประชานพัฒนา  หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น  กว้าง 3 ม. ยาว3๐๐ ม.  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง 900 ลบ.ม. | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | 50,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 37 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยไสว หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว  2๐๐ เมตรลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. | - | - | - | 35,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 38 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นเรียบ หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 3๐๐ เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. | - | - | - | 60,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 39 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดงกระถิน –  ประชานพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 28๐ เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 140 ลบ.ม. | - | - | - | 55,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 40 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบะลังกา – ชุมนุมพระ หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน ถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 300 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 150 ลูกบาศก์เมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | 60,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 41 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายขุนด่าน - ชุมนุมพระ หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน ถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 250 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 125 ลูกบาศก์เมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | 50,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 42 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองสือ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง  100 ลูกบาศก์เมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร | - | - | - | 40,๐๐๐  (อบต.) | - | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 42 โครงการ** | |  |  | **5,792,000** | **5,792,000** | **5,792,000** | **6,092,000** | **5,792,000** |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการวางท่อบล็อกคอนกรีต ขนาด 1 ม.x1 ม. หมู่ 1 – หมู่ 18 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - วางท่อบล็อกคอนกรีต ขนาด 1x1 ม.  จำนวน 6 ท่อน  จำนวน 2 แห่ง | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - วางท่อบล็อก จำนวน 2 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - เรียงหินยาแนว ปริมาณหินไม่น้อยกว่า 70 ลบ.มดินขุดปริมาณไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม จำนวน 1 แห่ง | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว  หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา  ปริมาณหินไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างหินเรียงยาแนว  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม ปริมาณหินไม่น้อยกว่า 37.50 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร | 1๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัววัว  ซอยสำราญฟาร์ม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างหินเรียงยาแนว  หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัววัว ซอยสำราญฟาร์ม ปริมาณหินไม่น้อยกว่า 50.40 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 9  บ้านหนองโกเอน | เพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | วางรางระบายน้ำภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 60.00 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 7 | โครงการวางรางระบายน้ำสายหนองไม้เหลี่ยม – บ้านใหม่  หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี | เพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วม  เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างวางรางระบายสายหนองไม้เหลี่ยม – บ้านใหม่ หมู่ที่ 6  บ้านพรหมณี ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 x 100 เมตร จำนวน 7 ท่อน | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำ  (Box Culvert) ม.10 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -วางท่อระบายน้ำ  (Box Culvert) ขนาด 1.80x1.80x2.00 ม. จำนวน  8 ท่อนพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง กว้าง 5 ม. ยาว 30. ม.  หนา 0.15 ม และดาดาหน้าหลัง และเทคอนกรีตรองพื้น 80 ตร.ม. หนา 015. ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร  ยาว 8.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย | **-** | **-** | **-** | **-** | 458,000  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
|  | **รวม 9 โครงการ** | **-** | **-** | **3,250,000** | **3,250,000** | **3,250,000** | **3,250,000** | **3,708,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  (หนองน้ำแดง) หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500 ม. | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  (หนองน้ำแดง) หอถังเหล็กเก็บน้าขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.01

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำซอยสำราญฟาร์ม หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัววัว | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - วางท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50 x 1.50 ม.  จำนวน 2 แถว/แถวละ 8 ท่อน พร้อมคอนกรีตดาดหน้า – หลัง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1 ป้าย | - | 250,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | - วางท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางหลวง 3488 หมู่ที่ 14 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - วางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด  จุดที่ 1 ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 8 ท่อน/1จุด พร้อมคอนกรีตดาดหน้า – หลัง  จุดที่ 2 ท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 7 ท่อน/4 จุด พร้อมคอนกรีตดาดหน้า – หลัง พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | - วางท่อระบายน้ำ จำนวน  2 จุด | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์) ม.12และ ขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 –หมู่ที่ 8 ระยะทาง 2,000 ม. | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 – 8 ระยะทาง 2,000 ม.  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง  (หนองปลัดพริก) หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม.  ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง (หนองปลัดพริก) หอถังเหล็กเก็บน้าขนาด 12 ลบ.ม.  ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  (พร้อมอุปกรณ์) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา ระยะทาง 500 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะหนาก | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดขยายเขตประปา ระยะทาง 500 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  หมู่ที่ 6บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | 900,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.และเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  (พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด) หมู่ที่ 12  บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์) ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | 1,500,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง | 3,000,๐๐๐  (อบต.) | 3,000,๐๐๐  (อบต.) | 3,000,๐๐๐  (อบต.) | 3,000,๐๐๐  (อบต.) | 3,000,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  (หนองน้ำแดง) หอถังเหล็กเก็บน้าขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง  15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500 ม. | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ (หนองน้ำแดง)  หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด  12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | 840,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 12 ม.  หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน  ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส  (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร  หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 12 ม. หมู่ที่ 14  บ้านขุนด่าน ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 700,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม.  ความสูง 15 ม. หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมี ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 1000 เมตร  หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. หมู่ที่ 15  บ้านหนองหมี ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 1000 เมตรป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 750,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง  20 ม. (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง  100 เมตร หมู่ที่ 12  บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม. (ทรงแชมเปญ)  หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 950,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม.  หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะหนาก  ติดตั้งอุปกรณ์ครบ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. หมู่ที่ 2  บ้านหนองกะหนาก ติดตั้งอุปกรณ์ครบ ขยายเขตประปา ระยะทาง  100 เมตร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 15 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส  (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 15 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.  (ทรงแชมเปญ)  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (พร้อมอุปกรณ์) ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตรป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย | - | 850,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 17 | โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก  หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ติดตั้งหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง  15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 260,๐๐๐  (อบต.) | 260,๐๐๐  (อบต.) | 260,๐๐๐  (อบต.) | 260,๐๐๐  (อบต.) | 260,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| **รวม 17 โครงการ** | |  |  | **11,480,000** | **15,980,000** | **11,480,000** | **11,480,000** | **11,480,000** |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 600 ม. | 7๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม.ระยะทาง 1,000 ม. | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | 120,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 16 บ้านผาแดง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 700 ม. | 81,๐๐๐  (อบต.) | 81,๐๐๐  (อบต.) | 81,๐๐๐  (อบต.) | 81,๐๐๐  (อบต.) | 81,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 5  บ้านบึงหล่ม (กลุ่มบ้านตรอกสะเดา)  บึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 670 ม. | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | 75,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 5 | โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 6  บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2.5 นิ้ว ท่อPVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 1,300 ม. | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | 140,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 6 | โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนาช่วง  รร.ประชาพัฒนา – วัดบึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 300 ม. | 35,๐๐๐  (อบต.) | 35,๐๐๐  (อบต.) | 35,๐๐๐  (อบต.) | 35,๐๐๐  (อบต.) | 35,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ขนาด 2.5 นิ้ว ท่อPVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 2,700 ม. | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 250 ม. | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 9 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ท่อPVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 800 ม. | 70,๐๐๐  (อบต.) | 70,๐๐๐  (อบต.) | 70,๐๐๐  (อบต.) | 70,๐๐๐  (อบต.) | 70,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 550 ม. | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 11 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน ตำบลหนองปลิง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 600 ม. | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | 40,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 12 | โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปา หมู่ที่ 13  บ้านหนองนกออก | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ติดตังถังกรอง จำนวน 1 ถัง พร้อมฐานราก และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | - ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปา 1 ถัง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปา หมู่ที่ 14  บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ติดตังถังกรอง จำนวน 1 ถัง พร้อมฐานราก และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | 115,๐๐๐  (อบต.) | - ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปา 1 ถัง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้องค์การบริส่วนตำบลหนองปลิงมีอุปโภคบริโภค | - ปรับปรุงระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | - | - | - | - | 52,000  (อบต.) | - ปรับปรุงระบบประปา 1 แห่ง | -องค์การบริส่วนตำบลหนองปลิงมีอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 15 | โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 188 ม. | - | - | - | - | 24,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| **16** | โครงการขยายเขตประปา  (กลุ่มเขาสีเสียด) หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขยายเขตประปา ท่อ PVC ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มม. ระยะทาง 820 ม. | - | - | - | - | 150,๐๐๐  (อบต.) | - จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
|  | **รวม 16 โครงการ** | - | - | 1,414,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 1,667,000 | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ม.1 บ้านหนองปลิง  พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ม.11 บ้านหนองไผ่ล้อม  พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 3 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ม.13 บ้านหนองนกออก  พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 4 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ม.14 บ้านขุนด่าน  พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ม. 1  บ้านหนองปลิง  (กลุ่มบ้านหนองเสือ) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน  2 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 12 (กลุ่มรางทราย) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน  1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |
| 7 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  บ้านหนองกะหนาก หมู่ที่ 2 (กลุ่มหนองเหียง) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน  1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16 บ้านผาแดง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส 2 แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |
| 9 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.15 บ้านหนองหมี พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส 2 แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 7๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 10 | โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 5  บ้านบึงหล่ม(กลุ่มบ้านบึงหล่ม)และขยายเขตประปาระยะทาง 450 เมตร | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง ความลึก 43 ม.- 100 ม. ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่งขยายเขตประปาระยะทาง 450 เมตร | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 4๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และขยายเขตประปา ระยะทาง 20 เมตร  หมู่ที่ 13 บ้านหนองนกออก | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สอุปกรณ์ครบขุด ใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งและขยายเขตประปา 20 เมตร ป้ายประชาสัมพันธืโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
|  | **รวม 11 โครงการ** | **-** | **-** | **5,900,000** | **6,150,000** | **6,150,000** | **6,150,000** | **6,150,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ทวีป หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกลำห้วยแม่ทวีป  กว้าง 14.00 ม. ยาว 250 ม.  ลึก 4 ม. Slope 1 : 1 ปริมาตรดินขุด 7,500 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | ๑80,๐๐๐  (อบต.) | ๑80,๐๐๐  (อบต.) | ๑80,๐๐๐  (อบต.) | ๑80,๐๐๐  (อบต.) | ๑80,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกคลองระบายน้ำ  กว้าง 15 ม. ยาว 5๐๐ ม. ปริมาตรดินขุด 10,125 ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกคลองระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 3 | โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านเขาดิน ม.3 บ้านหนองมะสัง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองหนองโกเอน (บ้านนายประวิทย์ ชูจันทร์ - สามแยกทางเข้าบ้านนายฉลวย  ศรวิเชียร ) ม.9 บ้านหนองโกเอน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - คลองส่งน้ำ กว้าง 4 ม. ยาว 2,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. จำนวน ๑ แห่ง | 2,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 2,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกคลอง จำนวน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ  บ้านบึงหล่ม ม. 5 บ้านบึงหล่ม | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกอ่างน้ำบ้านบึงหล่ม กว้าง 90 เมตร ยาว 90 ม. ลึก 4 ม. ปริมาตรดินขุด 13,806.49 ลบ.ม.จำนวน  1 แห่ง | - | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกอ่างเก็บจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | โครงการขุดลอกลำห้วยพุน้ำร้อน ม. 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกลำห้วยกว้าง 8 ม. ยาว 285 ม. ลึก 3 ม. ปริมาตรดินขุด 4,275 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | - | 10๐,๐๐๐  (อบต.) | 10๐,๐๐๐  (อบต.) | 10๐,๐๐๐  (อบต.) | 10๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกลำห้วยจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 7 | โครงการซ่อมแซมคันสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์พร้อมคอนกรีตดาดาบ้านประชาพัฒนา ม. 12  บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ถมดินกว้าง 2.00 ม.  ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม.  ลึก 4 ม. พร้อมคอนกรีตดาดาข้างทั้งสองข้างด้าน ด้านที่ 1 กว้าง 5.50 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม. ด้านที่ 2 กว้าง 10 ม. ยาว 4.50 ม.  หนา 0.10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย | - | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | 25๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมคันสระเก็บน้ำจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 8 บ้านละลังกา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ กว้าง 42ม. ยาว160 ม. ลึก 6ม. ปริมาตรดินขุด 33,244.60 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 9 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ม. 8 บ้านละลังกา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ๑,๒๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๒๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๒๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๒๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,๒๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 10 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 20 แห่ง | 10,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑0,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑0,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑0,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑0,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 20 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 1 บ้านหนองปลิง  (หนองกิ่งกร่าง) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 42 ม. ยาว 160 ม.  ลึก 6 ม. ปริมาตรดินขุด 33,244.60 ลบ.ม.จำนวน  1 แห่ง | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ๑,3๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 12 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 15 บ้านหนองหมี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะกว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. ลึก 6 ม. ปริมาตรดินขุด 19,206.84 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่งจำนวน 1 แห่ง | 75๐,๐๐๐  (อบต.) | 75๐,๐๐๐  (อบต.) | 75๐,๐๐๐  (อบต.) | 75๐,๐๐๐  (อบต.) | 75๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 13 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 1 บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะกว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. ลึก 6ม. ปริมาตรดินขุด 19,206.84 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - | - | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 14 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ (กลุ่มหนองเสือ) บ้านหนองปลิง ม.1 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 53.0 ม. ยาว 67.00 ม. ลึก 4.00 ม. ปริมาณดินขุด 11,000 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | - | - | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 15 | โครงการขุดลอกคลองพรหมณี ม.6 บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดลอกคลองพรหมณีช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 ม. ยาว 310 ม. ลึก 3.00 ม. ปริมาณดินขุด 3,793.50 ลบ.ม.  ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม.  ยาว 590 ม. ลึก 3.00 ม. ปริมาณดินขุด 3,752.50  ลบ.ม.รวมปริมาณดินขุดทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 9,550 ลบ.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | 50๐,๐๐๐  (อบต.) | - ขุดลอกคลองสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 35.00 เมตร  ยาว 90.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,890.29 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย | - | - | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 17 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มปรักพริก)  บ้านหนองมะสัง หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ลึก 5.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,731.08 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 72.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,625.29 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย | - | - | - | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 19 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 62.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,077 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 20 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มหนองแช่เสาร์) บ้านหนองกะหนาก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 47.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,225.78 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 400,๐๐๐  (อบต.) | 400,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 21 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หนองนกออก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 14.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 19,337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ โป่งข่อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 8.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 23 | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หนองโกเอน บ้านหนองโกเอน หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 550,๐๐๐  (อบต.) | 550,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 24 | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ ตรอกหมูสี บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 300,๐๐๐  (อบต.) | 300,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 25 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 60.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,697.86 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย | - | - | - | 350,๐๐๐  (อบต.) | 350,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 26 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 34.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,509.15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 27 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านพรหมณี หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 64.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,406.46 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | - | - | - | 500,๐๐๐  (อบต.) | 500,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มดงยาง) บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,088.50 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,088.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 423,๐๐๐  (อบต.) | 423,๐๐๐  (อบต.) | ขุดกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 29 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มโป่งเก้ง) บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขุดสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,938.26 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 30.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,938.26 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 276,๐๐๐  (อบต.) | 276,๐๐๐  (อบต.) | ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 30 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์  (กลุ่มหนองเหียงใหญ่) บ้านบะลังกา หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 19,043.50 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 60.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 19,043.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 887,๐๐๐  (อบต.) | 887,๐๐๐  (อบต.) | ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 31 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์  (กลุ่มหนองไผ่ล้อม) บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 80.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 24,010.66 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 80.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 24,010.66 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 1,118,๐๐๐  (อบต.) | 1,118,๐๐๐(อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 32 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มหนองเสือตะวันออก) บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,218.88 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,218.88 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 522,๐๐๐  (อบต.) | 522,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 33 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มหนองเสือใต้) บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,931.64 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 60.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,931.64 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 835,๐๐๐(อบต.) | 835,๐๐๐  (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 34 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มเด่นคนงาม) บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,026.29 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,026.29 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 606,๐๐๐(อบต.) | 606,๐๐๐(อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 35 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มตรอกหมูสี) บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 55.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,980.10 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,026.29 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 418,๐๐๐(อบต.) | 418,๐๐๐(อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 36 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มหนองกองเสาร์) บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,614.62 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,614.62  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 541,๐๐๐(อบต.) | 541,๐๐๐ (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 37 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มหนองกิ้งกร่าง) บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,578.98 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,578.98  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 492,๐๐๐(อบต.) | 492,๐๐๐(อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 38 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองกะหนาก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 50.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,998.77 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 50.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,998.77  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 595,๐๐๐(อบต.) | 595,๐๐๐ (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 39 | ก่อสร้างฝายเก็บน้ำพร้อมขุดลอกหน้าฝาย  บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  ฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  สูง 6.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,260 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  สูง 6.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,260 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 1,087,๐๐๐(อบต.) | 1,087,๐๐๐(อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 40 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (กลุ่มหนองกรอย) บ้านเด่นคนงาม  หมู่ที่ 10ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ขุดสระน้ำสาธารณะ  กว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,938.26 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 30.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,938.26  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 300,๐๐๐(อบต.) | 300,๐๐๐ (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 41 | โครงการขุดลอกคลองสีเสียด หมู่ที่ 5  บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กว้าง 15.00 เมตร  ยาว 185.00 เมตร  ลึก 5.๐๐ เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,687.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 250,๐๐๐ (อบต.) | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| **รวม 41 โครง** | | **-** | **-** | **17,730,000** | **18,580,000** | **19,080,000** | **33,2800,000** | **33,5300,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  ม.2 บ้านหนองกะหนาก | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น  กว้าง ๑๐ ม. ลึก ๔ ม.  จำนวน ๑ แห่ง | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน  ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  ม.5 บ้านตรอกสะเดา  สายตรอกสะเดา – ในชัด พร้อมขุดลอก พร้อมขุดลอก | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | -ก่อสร้างฝายน้ำล้น  กว้าง ๑5 ม. ลึก ๔ ม. พร้อมขุดลอก ยาว 1,000 ม.จำนวน ๑ แห่ง | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 9000000  (อบต.) | 9000000  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอก จำนวน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  ม. 6 บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น  กว้าง ๑๐ ม. . ลึก ๔ ม.  จำนวน ๑ แห่ง | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 6๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน  ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตรอกมูสี ม.10  บ้านเด่นคนงาม | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น  กว้าง 6 ม. ยาว.20 ม.  จำนวน ๑ แห่ง | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน  ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวกร | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 17 บ้านประดู่เหลี่ยม (หน้าบ้าน ผญ.เสา) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น  กว้าง 4 ม. ยาว.10 ม.  จำนวน ๑ แห่ง | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน  ๑ แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖5**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นพร้อมคอนกรีตดาด  ซอยตาเปรื่อง หมู่ที่ 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นม. 18 บ้านน้ำทรัพย์ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง 6 ม. ยาว.12 ม. จำนวน 2 แห่ง | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ก่อสร้างถนนน้ำล้น  กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. พร้อมดาดคอนกรีตข้าง  320 ตร.ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ม. | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 5๐๐,๐๐๐  (อบต.) | ก่อสร้างถนนน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น  ม.4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | - ซ่อมแซมฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | 1,0๐๐,๐๐๐  (อบต.) | - ซ่อมแซมน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| **รวม 9 โครงการ** | | **-** | **-** | **5,650,๐๐๐** | **5,650,๐๐๐** | **5,650,๐๐๐** | **5,650,๐๐๐** | **5,650,๐๐๐** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109-016 สายแยก ทล. 3488 ซอยปรักพริก บ้านหนองมะสัง หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109-009 สาย ทล.3488  ประชาพัฒนา – ดงกระถิน บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109-008 สายแยก กจ. 3009 หนองไม่เหลี่ยม – บ้านใหม่ บ้านพรหมณี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109-007 แยก กจ 3009  หนองปลิง – หนองไผ่ล้อม –  หนองกะหนาก แยก กจ.3009  หมู่ที่ 1 - 11 บ้านหนองปลิง  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกจ.ถ. 109-005 สายหนองเสือ – หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกจ.ถ. 109-012 แยก กจ.4016 หนองห้าง หมู่ที่ 18บ้านน้ำทรัพย์  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 1,50๐,๐๐๐ | 1,50๐,๐๐๐ | 1,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 6,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายตรอกสะเดา – บึงหล่ม  หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,320 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 6,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายตรอกสะเดา –  บึงหล่ม หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม | - | - | - | 3,000,000 | 3,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 746 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร  3,730 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถนนสายหนองเต่า  – บึงหล่ม หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 746 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 3,730 ตาราเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถนนสายหนองเต่า – บึงหล่ม หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน | - | - | - | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร  23,000 ตาราเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถนนสาย กจ.ถ. 109 - 015 ประดู่เหลี่ยม –  รางกระโดน หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 4,600 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 23,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถนนสาย กจ.ถ. 109-015 ประดู่เหลี่ยม – รางกระโดน  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม | - | - | - | 11,000,000 | 11,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 16,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ถนนสายหนองเต่า– เด่นคนงาม หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 16,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถนนสายหนองเต่า –เด่นคนงาม หมู่ที่ 9บ้านหนองโกเอน | - | - | - | 7,50๐,๐๐๐ | 7,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร  4,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายขุนด่าน หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 850 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 4,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,080 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร  15,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายบะลังกา– เด่นคนงาม หมู่ที่ 8 บ้านบะลังกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 3,080 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 15,400  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - | 7,50๐,๐๐๐ | 7,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายหนองหัววัว – หนองฝ้าย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายหนองหัววัว –  หนองฝ้าย หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัววัว | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 10,700 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ซอยขวัญทรัพย์ หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,140 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 10,700  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ซอยขวัญทรัพย์ หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์ | - | - | - | 5,00๐,๐๐๐ | 5,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 8,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายห้วยอีเขียว – หนองปีบ หมู่ที่ 11  บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 8,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  สายห้วยอีเขียว – หนองปีบ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 2,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  สายคันคลองพรหมณี หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 680 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 2,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายคันคลองพรหมณี หมู่ที่ 6  บ้านพรหมณี | - | - | - | 1,50๐,๐๐๐ | 1,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเมตร พื้นที่ผิวจราจร  10,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สาย กจ.ถ. 109 -007 หนองปลิง – หนองไผ่ล้อม – หนองกะหนาก หมู่ที่ 11 - 2 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,120 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเมตร พื้นที่ผิวจราจร 10,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สาย กจ.ถ. 109 -007 หนองปลิง –  หนองไผ่ล้อม – หนองกะหนาก หมู่ที่ 11 - 2 บ้านหนองไผ่ล้อม | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-005 จากสาย หนองเสือ  ถึงสาย หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,230 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร  พื้นที่ 11,150 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,230 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 11,150 ตารางเมตร | - | - | - | 6,000,000 | 6,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-022 จากสาย หนองเหียง ถึงสาย หนองฝ้าย บ้านหนองกะหนาก หมูที่ 2  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,230 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  พื้นที่ 11,150 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,230 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 11,150 ตารางเมตร | - | - | - | 6,000,000 | 6,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-016 จากสาย ปรักพริก ถึงสาย ปรักพริก บ้านหนองมะสัง  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 12,000 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,400 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 12,000 ตารางเมตร | - | - | - | 6,000,000 | 6,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-021 จากสาย  เขาดิน ถึงสาย เขาดิน บ้านหนองมะสัง  หมูที่ 3 ตำบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-011 จากสาย ตรอกสะเดา ถึงสาย บึงหล่ม บ้านบึงหล่ม หมูที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.20 เมตร พื้นที่ 6,600 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,320 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 6,600 ตารางเมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-017 จากสาย บึงหล่ม ถึงสาย ขุนด่าน  บ้านบึงหล่ม หมูที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.20 เมตร พื้นที่ 7,700 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,540 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 7,700 ตารางเมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-008 จากสายหนองไม้เหลี่ยม ถึงสายบ้านใหม่ บ้านพรหมณี หมูที่ 6 ตำบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง5.00 เมตร  ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ 15,750 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 3,150 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ 15,750  ตารางเมตร | - | - | - | 7,500,000 | 7,500,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-019 จากสาย หนองกองเสาร์ ถึงสาย  หนองกองเสาร์ บ้านพรหมณี หมูที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,535 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 12,675 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,535 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ 12,675  ตารางเมตร | - | - | - | 6,000,000 | 6,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-003 จากสาย ต้นเรียบ ถึงสาย ต้นเรียบ  บ้านหนองหัววัว หมูที่ 7 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.20 เมตร พื้นที่ 10,250 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,050 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 10,250 ตารางเมตร | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-023 จากสาย บะลังกา ถึงสาย เด่นคนงาม บ้านบะลังกา หมูที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,080 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.30 เมตร พื้นที่ 15,400 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,080 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่15,400 ตารางเมตร | - | - | - | 7,500,000 | 7,500,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-018  จากสาย หนองเต่าถึงสาย เด่นคนงาม  บ้านหนองโกเอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลิงอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 16,500 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 3,300 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 16,500 ตารางเมตร | - | - | - | 8,000,000 | 8,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-002 จากสายเด่นคนงาม ถึงสาย หนองกะหนาก  บ้านเด่นคนงาม หมูที่ 10 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 6,950 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 6,950 ตารางเมตร | - | - | - | 3,500,000 | 3,500,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-007 จากสาย หนองปลิง  ถึงสาย หนองกะหนาก บ้านหนองกะหนาก  หมูที่ 11 - 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 10,600 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 10,600 ตารางเมตร | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-010 จากสาย บะลังกา  ถึงสาย ชุมนุมพระ บ้านขุนด่าน หมูที่ 14  ตำบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 7,750 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,550 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 7,750 ตารางเมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-024 จากสาย ขุนด่าน ถึงสาย ขุนด่าน  บ้านขุนด่าน หมูที่ 14 ตำบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  พื้นที่ 4,250 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 850 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  พื้นที่ 4,250 ตารางเมตร | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-020 จากสาย หนองหมี ถึงสาย หนองปีบ  บ้านหนองหมี หมู่ที่ 15 ตำบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  พื้นที่ 13,500 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,700 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 13,500  ตารางเมตร | - | - | - | 6,500,000 | 6,500,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-014  จากสาย หนองมะสัง ถึงสาย หนองยาง  บ้านผาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,510 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 7,550 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,510 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 7,550 ตารางเมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-015  จากสาย ประดู่เหลี่ยม ถึงสาย รางกระโดน  บ้านประดู่เหลี่ยม หมู่ที่ 17 ตำบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร | - | - | - | 9,500,000 | 9,500,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 109-013 จากสาย  ทรัพย์เจริญ ถึงสาย ทรัพย์เจริญ บ้านน้ำทรัพย์ หมูที่ 18 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 10,700 ตารางเมตร | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 10,700 ตารางเมตร | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 กจ.ถ. 109 – 015 บ้านประดู่เหลี่ยม – รางกระโดน  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน  ๑ เส้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  | **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่แต่ง - รางกระโดน หมู่ที่ 17  ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 6.00 เมตรยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 10,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหัววัว - หนองฝ้าย หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ  ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 6.00 เมต ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 4,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพัฒนา - ยางคู่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กว้าง 6.00 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตดาดเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตรยาว 55o เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตดาด 2,750 ตร.ม พื้นที่ผิวพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 10,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีต  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 41 โครงการ** | |  |  | **-** | **-** | **34,000,000** | **185,000,000** | **209,000,000** |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยขวัญชีวัน หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยสำรวย หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 280 เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร | - | - | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 2 โครงการ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **600,000** | **600,000** | **600,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาสุก หมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นผิวจราจร 14,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,50๐,๐๐๐ | 6,50๐,๐๐๐ | 6,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริเหล็กกจ.ถ. 109-003 สายตรอกสะเดา - หนองเต่า - เด่นคนงาม หมู่ที่ 9 บ้านหนองโกเอน ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑เส้น กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นผิวจราจร 10,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 4,50๐,๐๐๐ | 4,50๐,๐๐๐ | 4,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา –  ยางคู่ หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 5,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกองเสา หมู่ที่ 6  บ้านพรหมณี ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้นกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 12,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,50๐,๐๐๐ | 6,50๐,๐๐๐ | 6,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงหล่ม – ขุนด่าน หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,546 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 7,730 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 4,00๐,๐๐๐ | 4,00๐,๐๐๐ | 4,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเด่นคนงาม หมู่ที่ 10  บ้านเด่นคนงาม ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้นกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 5,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 5,50๐,๐๐๐ | 5,50๐,๐๐๐ | 5,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายบะลังกา – หนองเหียง หมู่ที่ 8 บ้านบะลังกา ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นผิวจราจร 10,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 4,50๐,๐๐๐ | 4,50๐,๐๐๐ | 4,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก ซอยขวัญเจริญทรัพย์  หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00เมตร  ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 3,750 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 1,70๐,๐๐๐ | 1,70๐,๐๐๐ | 1,70๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ. 109 – 014 สายหนองมะสัง – หนองยาง หมู่ที่ 16  บ้านผาแดง ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 7,650 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 3,50๐,๐๐๐ | 3,50๐,๐๐๐ | 3,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองหัววัว –  หนองฝ้ายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนด่าน หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 4,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาดิน หมู่ที่ 3  บ้านหนองมะสัง ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้นกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 90๐,๐๐๐ | 90๐,๐๐๐ | 90๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.109 - 015  สายประดู่เหลี่ยม - รางกระโดน  หมู่ที่ 17 บ้านประดู่เหลี่ยม  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้นกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,035 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นผิวจราจร 5,175 ตารางเมตร พร้อมป้าประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.109-004 ซอยต้นเรียบ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัววัวตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑ เส้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,025 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร 10,125 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 4,50๐,๐๐๐ | 4,40๐,๐๐๐ | 4,50๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมณี – หนองโกเอน กจ.ถ.109-001 ม.9  ตำบลหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีต ๑ เส้น กว้าง 6 ม.  ยาว 2,600 ม.หนา 0.15 ม. | - | - | 6,5๐๐,๐๐๐ | 6,5๐๐,๐๐๐ | 6,5๐๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนน คอนกรีต ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 15 โครงการ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **57,600,000** | **57,600,000** | **57,600,000** | **-** | **-** | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองปีบ หมู่ที่ 15  บ้านหนองหมี ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นผิวจราจร 16,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6.00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต หมู่ที่ 2 แยก ทล. 3488 กจ. 4070 บ้านบะลังกา – บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 1,350 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน  1 ป้าย | 6,70๐,๐๐๐ | 6,70๐,๐๐๐ | 6,70๐,๐๐๐ | 6,70๐,๐๐๐ | 6,70๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายแยก กจ. 4069  ประดู่เหลี่ยม – ด่านช้าง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.  หนา 0.05 ม.  พร้อมป้ายสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย | 10,๐๐๐,๐๐๐ | 10,๐๐๐,๐๐๐ | 10,๐๐๐,๐๐๐ | 10,๐๐๐,๐๐๐ | 10,๐๐๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  สายเด่นคนงาม - หนองกะหนาก หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.05 เมตร พื้นผิวจราจร 8,340 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 5,00๐,๐๐๐ | 5,00๐,๐๐๐ | 5.00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก กจ.4069 หนองใหญ่ –  บ้านพุน้ำร้อน ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 15,00๐,๐๐๐ | 15,00๐,๐๐๐ | 15,00๐,๐๐๐ | 15,00๐,๐๐๐ | 15,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายแยก ทล. 3488 กจ. 4070  หนองกะหนาก – บะลังกา | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - - ถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม.  หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 6,75๐,๐๐๐ | 6,75๐,๐๐๐ | 6,75๐,๐๐๐ | 6,75๐,๐๐๐ | 6,75๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02/1

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.16 สายบ้านหนองมะสัง – หนองยาง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 2,5๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 7,๐๐๐,๐๐๐ | 7,๐๐๐,๐๐๐ | 7,๐๐๐,๐๐๐ | 7,๐๐๐,๐๐๐ | 7,๐๐๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แยก ทล.3488 สายบ้านบะลังกา ม.8 – บ้านหนองปลิง ม.1 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 8 ม. ยาว 2,4๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 12,๐๐๐,๐๐๐ | 12,๐๐๐,๐๐๐ | 12,๐๐๐,๐๐๐ | 12,๐๐๐,๐๐๐ | 12,๐๐๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แยก ทล.4069 สายไร่แตง –  บ้านหนองใหญ่ ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม. ยาว 1,0๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 5,๐๐๐,๐๐๐ | 5,๐๐๐,๐๐๐ | 5,๐๐๐,๐๐๐ | 5,๐๐๐,๐๐๐ | 5,๐๐๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แยก ทล.3009 หนองไม้เหลี่ยม – บ้านใหม่ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนลาดยาง ๑ เส้น  กว้าง 6 ม.ยาว 3,2๐๐ ม.  หนา 0.05 ม. | 16,๐๐๐,๐๐๐ | 16,๐๐๐,๐๐๐ | 16,๐๐๐,๐๐๐ | 16,๐๐๐,๐๐๐ | 16,๐๐๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยาง  ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวม 10 โครงการ** | | **-** | **-** | **78,450,000** | **78,450,000** | **89,450,000** | **89,450,000** | **89,450,000** | **-** | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02/1

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  ม. 16 สายบ้านผาแดง – บ้านหนองเปาะ | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 1,8๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,000,0๐๐ | 2,000,0๐๐ | 2,000,0๐๐ | 2,000,000 | 2,000,000 | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  ม. 17 สายประดู่เหลี่ยม – บ้านท่าเย็น | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 2,7๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,800,0๐๐ | 2,800,0๐๐ | 2,800,0๐๐ | 2,800,000 | 2,800,000 | - ก่อสร้างถนน ลูกรัง ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 แยก ทล. 3488 กจ. 4070 บ้านบะลังกา - บ้านหนองปลิง | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02/1

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก กจ. 4069 ประดู่เหลี่ยม – ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น | - ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| **รวมโครงการ 4 โครงการ** | | - | - | **4,800,000** | **4,800,000** | **16,800,000** | **16,800,000** | **16,800,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02/1

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 15  บ้านหนองหมี ขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ  หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมี  ขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง  15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 550,000 | 550,000 | 550,000 | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา ระยะทาง 500 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองกะหนาก | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02/1

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา หมู่ที่ 4  บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง  15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดขยายเขตประปา ระยะทาง 500 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 บ้านพรหมณี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง  15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

แบบ ผ.02/1

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. ความสูง 15 ม.พร้อมขยายเขตประปา | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | 900,๐๐๐ | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา หมู่ที่ 12บ้านประชาพัฒนา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,000 | ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง. ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดและขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง | 3,000,๐๐๐ | 3,000,๐๐๐ | 3,000,๐๐๐ | 3,000,๐๐๐ | 3,000,๐๐๐ | ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนากลาง  จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค | - ขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ยาว 1,800 เมตร พร้อมป้าประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย | - | - | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | - ขยายเขตประปาจำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| **รวม 8 โครงการ** | | **-** | **-** | **10,600,000** | **10,600,000** | **11,350,000** | **11,350,000** | **11,350,000** | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยตรอกหมูสี หมู่ที่ 10 บ้านเด่นคนงาม  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกลำห้วยตรอกหมูสี กว้าง 20.00เมตร  ยาว 1,830.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 80,520.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | -ขุดลอกลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดลอกลำห้วยอีเขียว  หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกลำห้วยอีเขียว  กว้าง 12.00 เมตร  ยาว 6,230.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า105,910.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | -ขุดลอกลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการขุดลอกลำห้วยป่าผาก หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 17  บ้านประดู่เหลี่ยม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกลำห้วยป่าผาก กว้าง 12.00 เมตร  ยาว 6,560.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 131,200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | -ขุดลอกลำห้วย  ป่าผาก จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างเขาสีเสียด หมู่ที่ 12 บ้านประชาพัฒนา  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างเขาสีเสียดกว้าง 120.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 108,203.46 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 4,50๐,๐๐๐ | 2,50๐,๐๐๐ | 4,50๐,๐๐๐ | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างเขาสีเสียด  จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ  บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงหล่ม  กว้าง 100.00เมตร  ยาว 150.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 52,202.29 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | 2,00๐,๐๐๐ | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงหล่ม จำนวน  ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้าน  หนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่กว้าง 100.00เมตร ยาว 300.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 106,543.89 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 5,00๐,๐๐๐ | 5,00๐,๐๐๐ | 5,00๐,๐๐๐ | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างป่าผาก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างป่าผาก กว้าง 115.00เมตร  ยาว 350.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า146,030.79 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | 6,00๐,๐๐๐ | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างป่าผากจำนวน  ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 8 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 18 บ้านน้ำทรัพย์  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์  กว้าง 72.00เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 23,296.65 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 1,00๐,๐๐๐ | 1,00๐,๐๐๐ | 1,00๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านเด่นคนงาม  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ กว้าง 30.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร  ลึก 6.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า3,593.92ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 10 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านเด่นคนงาม  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - ฟเพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  ลึก 6.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,981.88 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านเด่นคนงาม  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ กว้าง 27.00 เมตร  ยาว 52.00 เมตร  ลึก 6.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า2,077.07ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์  จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 12 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองโกเอน  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์กว้าง 24.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร  ลึก 6.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,446.62 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 7๐,๐๐๐ | 7๐,๐๐๐ | 7๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์  กว้าง 21.00เมตร  ยาว 36.00 เมตร  ลึก 6.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า733.48ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 14 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 14  บ้านขุนด่าน ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์  กว้างกว้าง 62 เมตร  ยาว 62 เมตร  ลึก 5.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 7,641. ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 40๐,๐๐๐ | 40๐,๐๐๐ | 40๐,๐๐๐ | -ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ แห่ง  ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 350 ครัวเรือน | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่พียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงหล่ม กว้าง 46.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 7,729.87  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 40๐,๐๐๐ | 40๐,๐๐๐ | 40๐,๐๐๐ | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงหล่ม  จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 16 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่  ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | -เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่พียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่ กว้าง 100.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 106,543.89  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย | - | - | 5,00๐,๐๐๐ | 5,00๐,๐๐๐ | 5,00๐,๐๐๐ | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่จำนวน ๑ แห่ง | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 17 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 14 บ้านขุนด่าน ตำบลหนองปลิง  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์  กว้างกว้าง 62 เมตร  ยาว 62 เมตร  ลึก 5.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 7,641. ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 40๐,๐๐๐ | 40๐,๐๐๐ | 40๐,๐๐๐ | - ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ แห่ง  ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 350 ครัวเรือน | - เพื่อให้ประชาชนมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| **รวมโครงการ 17 โครงการ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **35,770,000** | **35,770,000** | **35,770,000** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.02/1

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖1**  **(บาท)** | **๒๕๖2**  **(บาท)** | **๒๕๖3**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** | **๒๕๖4**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 8 บ้านละลังกา | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะ กว้าง 42ม. ยาว 160 ม. ลึก 6 ม. ปริมาตรดินขุด 33,244.60 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 1 บ้านหนองปลิง  (หนองกิ่งกร่าง) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะ กว้าง 42ม. ยาว160 ม. ลึก 6 ม. ปริมาตรดินขุด 33,244.60 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | ๑,3๐๐,๐๐๐ | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 3 | โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ม. 15 บ้านหนองหมี | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ขุดสระน้ำสาธารณะกว้าง 40ม. ยาว100 ม. ลึก 6ม. ปริมาตรดินขุด 19,206.84 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง | 75๐,๐๐๐ | 75๐,๐๐๐ | 75๐,๐๐๐ | 75๐,๐๐๐ | 75๐,๐๐๐ | - ขุดสระน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง | - ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| **รวม 3 โครงการ** | | **-** | **-** | **3,35๐,๐๐๐** | **3,35๐,๐๐๐** | **3,35๐,๐๐๐** | **3,35๐,๐๐๐** | **3,35๐,๐๐๐** | - | - | - |